# 视频故障地址叠加器

## 设备参数指标：

1. 一台设备支持256路，每路故障字体可配制，红字蓝底。
2. 显示输出接口支持：VGA、HDMI，分辨率为1080P。
3. 屏幕字体尺寸可设置为大，中，小三种样式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样式** | **屏幕行\*列数** | **256路全故障时需要多少屏** | **多屏时显示间隔设置范围** |
| 大 | 11x1 = 11 | 256/11 ≈ 24 | [1, 10] 秒 |
| 中 | 15x2 = 30 | 256/30 ≈ 9 | [1, 10] 秒 |
| 小 | 23x3 = 69 | 256/69 ≈ 4 | [1, 10] 秒 |

## PC设置软件：

设备配套有PC软件设置软件，目前支持的功能：

（1）局域网搜索查找设备。

（2）自动测试。

（3）网络升级。注意：升级后设备会自动重启。

（4）网络设置：设备IP，子网掩码，网关。注意：修改网络后设备会自动重启。

（5）通道的查询和设置：字体大小，通道总数，下一屏时间间隔（如果故障路数一屏幕无法显示完，需要显示下一屏时，每个屏幕的显示时间，默认3秒）。

附图：





